| API For Arduino developers

- Main Page
- Related Pages
- Classes
- Files
- Examples

- Class List
- Class Index
- Class Members

- All
- Functions

- c
- d
- e
- g
- j
- k
- l
- r
- s
- u

### - c -

- createTCP() : ESP8266

### - d -

- deepSleep() : ESP8266
- disableMUX() : ESP8266

### - e -

- enableMUX() : ESP8266

### - g -

- getAPIp() : ESP8266
- getAPList() : ESP8266
- getDHCP() : ESP8266
- getIPStatus() : ESP8266
- getJoinedDeviceIP() : ESP8266
- getLocalIP() : ESP8266
- getNowConecAp() : ESP8266
- getSoftAPParam() : ESP8266
- getStationIp() : ESP8266
- getStationMac() : ESP8266
- getVersion() : ESP8266
- getWifiModeList() : ESP8266

### - j -

- joinAP() : ESP8266

### - k -

- kick() : ESP8266

### - l -

- leaveAP() : ESP8266

### - r -

- recv() : ESP8266
- registerUDP() : ESP8266
- releaseTCP() : ESP8266
- restart() : ESP8266
- restore() : ESP8266

### - s -

- saveTransLink() : ESP8266
- send() : ESP8266
- setAPIp() : ESP8266
- setAutoConnect() : ESP8266
- setCIPMODE() : ESP8266
- setDHCP() : ESP8266
- setEcho() : ESP8266
- setOprToSoftAP() : ESP8266
- setOprToStation() : ESP8266
- setOprToStationSoftAP() : ESP8266
- setPing() : ESP8266
- setSoftAPParam() : ESP8266
- setStationIp() : ESP8266
- setStationMac() : ESP8266
- setTCPServerTimeout() : ESP8266
- setUart() : ESP8266
- startServer() : ESP8266
- startSmartConfig() : ESP8266
- startTCPServer() : ESP8266
- stopServer() : ESP8266
- stopSmartConfig() : ESP8266
- stopTCPServer() : ESP8266

### - u -

- unregisterUDP() : ESP8266